**GCMS样品要求**

1.样品必须在进样口工作温度范围内(<300°C)完全汽化，不分解。

2.样品中不应含水。氧气、无机酸(如HCl、H2SO4、HNO3等)无机碱(如NaOH、 KOH等)对柱子产生不可修复的损伤，必须预先除去。如由于送样人员的隐瞒导致仪器出现不可修复的损伤将追究送样人员的相应责任。

3.样品需经过0.22μm膜过滤。